南通市行政审批局信息化设备维保项目采购公告

 根据《南通市行政审批局关于印发<信息化项目部门采购流程管理规定>的通知》（通行审发〔2018〕39号）等文件要求，市行政审批局拟对南通市行政审批局信息化设备维保项目进行采购，公告如下：

 一、项目名称：南通市行政审批局信息化设备维保项目

二、公示时间：2019年4月18日至24日

三、报名时间：4月25日上午9:00至11:00，地点：工农南路150号政务中心主楼616办公室。

四、开标时间：4月25日下午15:00，地点：工农南路150号政务中心裙楼5楼第十开标室。

五、评标方式：报名两家（含）以上供应商满足采购要求的，由采购小组选报价最低的作为成交供应商；报名只有一家供应商满足采购要求的，由采购小组与该供应商进行价格洽谈，确定成交价；没有供应商报名的，由采购小组邀请具备资格的供应商进行洽谈。

 六、联系人：季沛松，联系电话：59000800。

附件：南通市行政审批局信息化设备维保需求

南通市行政审批局

 2019年4月18日

南通市行政审批局信息化设备维保需求

一、基本情况

南通市行政审批局信息系统相关设备维保服务即将到期，拟对部分重要核心设备采购原厂商质保，其他通用设备采购集成商质保，以确保各系统设备在故障时可以得到硬件厂商及集成商的及时技术与售后支持，以确保整体系统运行平稳运行。

项目预算18.74万元。

二、维保要求

（一）本次采购的维保服务范围为维保需求清单中所涉及的所有软硬件设备，服务期限自合同生效之日起一年。

（二）服务内容

1. 集成商维保服务，包含服务器、交换机、存储等设备，该部分设备故障后由中标单位进行维修或采用替代产品更换。中标单位负责设备的月度检查、故障排查、报修服务。设备维修需要更换配件的，维修配件由市行政审批局负责采购，中标单位负责配件的更换调试。

2. 原厂维保服务，包含数字监控系统、110寸LED电视机。中标单位需在合同签订时提供原厂商服务承诺函，服务期内负责月度检查、故障排查，设备故障后联系原厂提供配件和人工服务等工作。

3. 中标单位在故障报修后30分钟内到场，无需配件的简单问题1小时内修复，复杂问题2小时内提出维修方案，需配件维修的3个自然日内修复（不包括配件采购时间）。

4. 中标单位应确保采购方重要信息系统全年7\*24小时安全、稳定、高效运行。维护范围内任何影响采购方重要业务的软硬件故障，在工作时间维护人员必须在30分钟内立即响应并排查原因，非工作时间接到用户故障电话后应在2小时内响应并排查原因。

5. 中标单位需根据维保服务需求清单，在中标单位建立备品备件库，以满足采购方计算机信息系统的维修需要。

6. 维保服务设备清单：

| **序号** | **品名** | **型号** | **配置明细** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、集成商维保服务** |
| 1 | 服务器 | IBM FLEX刀片服务器 | 包含1台8721A1C刀箱（2个SAN交换机模块、2个以太网交换机模块、4个电源模块、8个风扇、1个CMM管理模块），7台X220-7906I7B计算节点，1台8731A1C管理节点 | 1套 |
| 2 | 服务器 | DELL PowerEdge R930 | 4个Intel E7-4820 v3处理器，256GB内存，2\*300GB SAS磁盘，2个千兆+2个万兆网络接口，双通道8GB光纤卡，DVD光驱 | 4台 |
| 3 | 服务器 | DELL PowerEdge R730 | 2个Intel E5-2630 v3处理器，64GB内存，2\*600GB SAS磁盘，2个千兆+2个万兆端口 | 2台 |
| 4 | 服务器 | DELL PowerEdge R730 | 1个Intel E5-2609 v3处理器，32GB内存，2\*600GB SAS磁盘，2个千兆+2个万兆端口 | 3台 |
| 5 | 存储 | HDS HUS130 FC SAN存储HDS HUS130存储扩展柜 | 包含1台HUS130主机柜，2台扩展柜，配置有8个FC 8Gb接口 24\*600GB 2.5寸SAS硬盘,24\*900GB 2.5寸SAS硬盘, 24\*1TB 2.5寸NL-SAS硬盘包含1台HUS130扩展柜，配置24\*900GB 2.5寸SAS硬盘 | 1套 |
| 6 | 存储 | DELL PowerVault MD3820f | 双控制器，配置16GB缓存，8个16Gb FC主机接口，配置14块1.2TB SAS磁盘，冗余电源；NX3330 NAS机头 | 1套 |
| 7 | SATA硬盘 | NI0M3HD12000 | 宇视VX1500监控存储用2TB硬盘 | 42块 |
| 8 | 光纤交换机 | 思科MD9148 | 48口8G FC SAN 交换机，16 口激活 | 2台 |
| 9 | 光纤交换机 | Brocade 300 | 24口8Gb FC SAN交换机，16口激活 | 2台 |
| 10 | 核心交换机 | H3C S7506E | 配有S7500Salience引擎，2个1400W交流电源模块，24口千兆光口板,8口万兆光口板 | 2台 |
| 11 | 汇聚交换机 | H3C S5800-32F  | 24个千兆光口，8个千兆电口，4个万兆光口；双电源/双风扇 | 1台 |
| 12 | 服务器交换机 | H3C S6300-42QT | 32个XGT端口,8个XG端口,2个QSFP Plus端口,双650W 交流电源模块，双侧出风风扇，40G QSFP+ 3m电缆 | 4台 |
| 13 | 安全隔离与信息交换系统 | 网御星云SIS-3000-Z2101 | 2U标准机架式机箱；标配单电源，标配6个10/100/1000M自适应电口，内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；4个USB口；最大可扩展至12个电口；内外网主机系统分别具有1个RJ45串口；配备全功能模块 | 1台 |
| 14 | 数据库审计与风险控制系统 | 网御星云LA-DT-600B | 标准1U机箱，标配单电源；硬件配备6个10/100/1000M Base-TX网络接口，包括1个电口管理口，1电口监听口，支持监听口扩展。 | 1台 |
| 15 | 下一代防火墙 | 网御星云PowerV6000-U2340 | 标准1U设备，默认6个10/100/1000M Base-TX；2个SFP插槽。最大整机吞吐量5Gbps，IPS吞吐量3Gbps，防病毒吞吐量3Gbps，每秒新建连接数1.8万，最大并发连接数200万。 | 1台 |
| 16 | 多媒体信息发布管理系统 | 星际56IQ南通政务中心版 | 包含政务大厅1至5层所有窗口屏信息发面管理授权 | 1套 |
| **2．原厂维保服务** |
| 1 | 数字监控中心平台 | 宇视VM5500 | 含单机安装许可+240路摄像机接入许可+1台数据管理器服务接入许可＋1台媒体交换服务器接入许可，基于IMOS平台) | 1套 |
| 2 | 数字监控存储 | 宇视VX1500，含2只DE1116扩展柜 | Neocean VX1500-NI0Z1VX1500-网络存储主机-支持DEU扩展，1台；Neocean VX1500-NI0Z1DE1116-网络存储扩展磁盘柜-配置16个硬盘，2台 | 1套 |
| 3 | 数字监控中心主机 | 宇视ISC6500 | NI0Z1ISC6500,网络视频存储主机,可配置24个硬盘；配备电池模块及2端口MINI SAS接口模块 | 1套 |
| 4 | 110英寸小间距LED全彩屏 | 利亚德LYD-110LS16CG-02 | 110英寸LED全彩屏含原厂落地支架，全封闭背板，像素间距1.667mm，物理分辨率：1440\*900，亮度600CD/M2，对比度3000:1，色温3200-9300，带HDMI/USB/PC-RGB/分量视频等接口，面板尺寸2400\*1500mm | 1套 |

三、投标供应商资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2. 具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立法人；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，样式见附件）

四、供应商开标时需携带的材料

1、法人或授权人身份证复印件（带原件备查），授权书原件；

2. 营业执照复印件（加盖公章）；

3、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（加盖公章）；

4、报价清单(加盖公章)。

上述材料按顺序自编目录牢固装订成册，正本1份，副本1份，均需采用A4纸（图纸等除外），。谈判文件上要明确标注供应商全称及“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异以正本为准。谈判文件正本须打印并由法定代表人或其授权人签字并加盖公章。副本可复印，但须加盖公章。

五、合同签订

采购结果公示结束无异议的，行政审批局发出中标通知书之日起20个工作日内签订合同，中标单位需在合同签订时提供原厂质保设备的原厂商服务承诺函，否则不予签订合同。

六、付款方式

按照中标价签订合同，发票送达后20个工作日内支付合同价款的90%，余款10%作为质保金，2019年底前按照《信息化项目质保经费支付管理规定》（通行审发﹝2018﹞40号）文件支付。

**附件：**

**履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函**

南通市行政审批局：

我单位 （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的南通市行政审批局信息化设备维保项目，我单位有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

 承诺人：（公章）

 年 月 日