南通市行政审批局公共资源交易平台设备维修项目分散采购公告

根据《南通市行政审批局信息化项目分散采购管理规定》（通行审发〔2016〕19号）等文件要求，市行政审批局拟对公共资源交易平台设备维修项目进行分散采购，公告如下：

一、项目名称：公共资源交易平台设备维修

二、经费预算：7.8万元

三、公示时间：2017年11月10日至14日

四、报名时间：11月15日上午9:00至11:30，地点：工农南路150号政务中心主楼616办公室。

五、开标时间：11月16日上午10:00，地点：工农南路150号政务中心裙楼5楼第十开标室。

六、联系人：季沛松，联系电话：59000800。

附件：公共资源交易平台设备维修需求

南通市行政审批局

2017年11月10日

附件1：

公共资源交易平台设备维修需求

对公共资源交易平台一些信息化设备进行维修、升级改造，清单如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 报价货物技术参数 | 数量 |
| 1 | 门禁维修 |  |  |
| 1.1 | 门禁电源 | 门禁专用12V30A多端子电源箱 | 7 |
| 12 | 开门开关 | 中控K1-1D红外触控开关 | 13 |
| 1.3 | 指纹读头 | 中控FR3200 | 10 |
| 1.4 | 巡检维修 | 对公管平台的门禁系统进行集中巡检维修，更换识别率较差的10个指纹读头，将评标区13个评标区的双向门禁改成单向门禁，将14个门禁主机从吊顶中移出，移至附近的开评标室内挂墙安装，解决顶棚内温度过高，门禁主机宕机的问题 | 1 |
| 2 | 大屏维修 |  |  |
| 2.1 | 视频控制器 | 唯奥视讯LVP605SD型视频处理器 | 1 |
| 2.2 | 电源线 | 使用天诚RVS2\*1.5纯铜电源线定制专用电源线线长不少于0.6米，两端用Y型SV2-4型冷压端子 | 400 |
| 2.3 | 开关电源 | 明纬SD-200D-5 5V/40A | 25 |
| 2.4 | 巡检维修 | 对公管大厅的一块全彩屏，2个双色屏进行集中巡检维修，更换所有的电源连接线，更换输出功率不足200w的开关电源25个，对有问题的模组进行维修，使用唯奥视讯LVP605SD型视频处理器对全彩大屏进行图像处理，可实现画面点对点显示，也可将画面成比例缩放，局部显示。 | 1 |
| 3 | 光线铺设 | 在一楼A机房与公管4楼机房之间、公管4楼5楼机房之间铺设光纤 |  |
| 3.1 | 24芯多模万兆光纤 |  | 220 |
| 3.2 | 12口LC ODF配线架 |  | 4 |
| 3.3 | 熔接费 |  | 144 |
| 3.4 | 施工费 | 在一楼A机房与公管4楼机房之间、公管4楼5楼机房之间铺设光纤 | 1 |
|  | 备注 | 以上的安装维修调试都必须在非工作时间内进行。 |  |

二、项目预算：7.8万元

三、供货周期：合同签订后15天内

四、供应商要求

1．具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目同时投标，一经发现，将视同围标处理。

五、成交方式

符合采购条件的三家或三家以上供应商进行报价，确定价低者为成交供应商，如报价相同，进行二次报价。

六、签定合同日期：

自中标通知书发出之日起3个工作日内按时签约。

七、供应商谈判时需携带的材料

1. 法人委托书，授权人身份证复印件（带原件备查）；

2. 供应商简况、资格证明文件复印件（加盖公章）；

3. 供货进度与售后服务承诺(加盖公章);

4. 报价清单(加盖公章)。

上述材料按顺序自编目录牢固装订成册，正本1份，副本1份，均需采用A4纸（图纸等除外），。谈判文件上要明确标注供应商全称及“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异以正本为准。谈判文件正本须打印并由法定代表人或其授权人签字并加盖公章。副本可复印，但须加盖公章。